ページのトップへ戻る
WSDスキャン
機能リスト

## スキャンデータの取り込み

#### TWAIN対応アプリケーション

TWAIN対応アプリケーションでの取り込みには、スキャナードライバーを使用します。

### 補足

- スキャンした文書をTIFFファイル形式で取り出すには、TIFF Viewerを使用します。

- セカンダリーイーサネットキットを取り付けている場合、イーサネット2のIPアドレスを指定しても、「ネットワークスキャナーユーティリティ3」は動作しません。

1. アプリケーションを起動します。
2. ［ファイル］メニューから、スキャナー（ソース）を選択するコマンドを選択します。
3. ［FUJIFILM Network Scanner 3 TWAIN］＞［選択］をクリックします。
4. ［ファイル］メニューから、スキャナーから画像を取り込むコマンドを選択します。
5. 表示されているリストの中から、接続する本機のスキャナー名をクリックして、［次へ］をクリックします。

   ### 補足

   - 何も表示されない場合は、［再検索］をクリックしてください。

   - スキャナー名が表示されるのは、同一ネットワーク内にあるスキャナーだけです。ほかのネットワークにあるスキャナーを表示するには、［検索/ 表示の設定］をクリックして、IPアドレスとスキャナー名を登録してください。

6. ［ボックス番号］に取り込む文書が蓄積されているボックス番号と、［パスワード］にパスワードを入力します。
7. ［決定］をクリックします。
8. リストから取り込む文書を選択して、［取り込み］をクリックします。

#### DocuWorks

DocuWorks 7以降の場合、スキャナードライバーを利用せずにスキャン文書を取り込めます。

#### 親展ボックスビューワー

親展ボックスビューワー3を使用すると、アプリケーションを介さずに取り込めます。