ページのトップへ戻る
受信

# ファクス

## 基本操作

1. 原稿をセットします。

   ### 参照

   - 原稿のセット方法については、『リファレンスガイド 本体編』の「本機の基本操作」を参照してください。

2. ［ファクス］をタップします。
3. キーボードで宛先を入力します。

   ### 補足

   - キーボードで複数の宛先を指定するときは、宛先を入力したあと、［次宛先］をタップします。

   - （アドレス帳）、または （リダイヤル）をタップしても宛先を指定できます。

   - アプリの表示カスタマイズの［初期表示画面］の設定によっては、表示される画面が異なります。

   ### 参照

   - ワンタッチボタンからの宛先指定は、ワンタッチボタンを参照してください。

   パスワード送信について

   誤送信を防ぐために、パスワード送信機能が利用できます。受信側の機器にG3-ID（ファクス番号）が登録されている場合に利用できます。回線接続時に受信側から送られてくるG3-IDと、宛先の「S」以降に設定された番号を比較して、一致した場合だけ送信します。

   受信側ファクス番号+ S +受信側に登録されているG3-ID*1

   「03012345678S0312345678」（11桁比較する例）

   1. 「S」に続く文字列は、最終1桁の数字を含む任意の桁数。

   「S」に続く部分の入力を省略した場合は、電話番号の下6桁を比較対象とします。

   ### 補足

   - 受信側の機器に登録されているG3-IDにハイフンなど数字以外の記号が含まれている場合は、数字だけを抽出して入力します。

4. ［完了］をタップします。
5. 画面上部の （［機能リスト］）をタップして、各項目を設定します。

   ### 補足

   - 設定値を初期設定に戻すときは、（［リセット］）をタップします。

   ### 参照

   - 各項目の説明は、機能リストを参照してください。

6. ［スタート］をタップします。
7. 宛先確認画面で、［スタート］をタップします。

- 読み込みの中止
- 続けて読み込む
- 宛先の編集
- ワンタッチボタン
- 未送信文書

### 読み込みの中止

1. 、または［ストップ］をタップします。
2. ［中止］をタップします。

### 続けて読み込む

1. ［原稿を追加する］をタップします。

   ### 補足

   - 機能リストで［次原稿］を有効に設定しても、原稿を続けて読み込むことができます。

2. 次の操作を選択します。

   - 次原稿を読み込む

   1. 次の原稿をセットします。
   2. ［スキャン］をタップします。

   - 次原稿の設定を変更する

   1. 次の原稿をセットします。
   2. ［設定変更］をタップします。
   3. 機能リストの設定を変更します。
   4. ［スキャン］をタップします。
3. すべての原稿を読み込んだら、［読み込み完了（送信）］をタップします。

### 宛先の編集

1. 宛先をタップします。
2. 次の操作を選択します。

   項目 | 説明
   --- | ---
   ［通信モード］ | 通信モードを指定します。
   ［宛先から削除］ | 宛先を削除します。
   ［編集］ | 宛先を修正します。
   ［アドレス帳に登録］ | 新しく連絡先を作成します。または、既存の連絡先に宛先を追加します。

### ワンタッチボタン

あらかじめワンタッチボタンに宛先を登録しておくと、ボタンをタップするだけで宛先を指定できます。

### 参照

- ワンタッチボタンへの宛先の登録は、［ワンタッチボタン設定］/［ワンタッチボタンとアドレス帳登録番号の設定］/［アドレス帳登録番号の設定］を参照してください。

### 未送信文書

送信できなかったファクス文書を、再送信できます。

### 補足

- ［ファクス未送信文書］は、 ＞［設定］＞［アプリ設定］＞［ファクス設定］＞［ファクス動作制御］＞［ファクス未送信時の文書保存］を有効にすると、表示されます。

1. ＞［ジョブ情報］＞［保存文書］＞［ファクス未送信文書］をタップします。
2. 再送信、または削除する文書をタップします。

   - 削除

   1. ［削除］＞［はい（削除する）］をタップします。

   - 再送信

   1. ［送信］をタップします。

   - 宛先を変更して再送信

   1. ［宛先変更して再送信］をタップします。
   2. 宛先を変更して、［スタート］をタップします。