ページのトップへ戻る
インターネットファクス
ダイレクトファクス

## IPファクス（SIP）

IPファクス（SIP）を利用すると、企業内のIPネットワーク（イントラネット）に接続された機器同士で通信したり、ひかり対応ゲートウェイを経由して、次世代ネットワーク（NGN）対応機種同士で通信したりできます。

##### 企業内ネットワーク（イントラネット）

企業内のIPネットワーク（イントラネット）を経由して、イントラネットに接続された機器同士で文書の送受信ができます。また、イントラネット内のVoIPゲートウェイを経由すれば、イントラネットの外に送信できます。

### 補足

- ［IPファクス（SIP）］機の通信は、イントラネット内に設置された弊社、キヤノン株式会社、株式会社リコーのSIP対応IPファクス搭載複合機種間で交信性を確認しています。

##### 次世代ネットワーク（NGN）

次世代ネットワーク（NGN）とは、従来の公衆電話回線網がもつ信頼性や安定性を確保しながら、IPネットワークの柔軟性や経済性を取り入れた情報通信ネットワークです。

### 補足

- 弊社、または他社のNGN対応機種と、IPファクス（SIP）通信が可能です。送信相手がNGN通信に対応していない場合は、G3ファクス通信することもできます。

#### 送信

1. 原稿をセットします。
2. ［ファクス］をタップします。
3. ［IPファクス］をタップします。
4. 以降の操作は、基本操作の手順3以降と同じです。

   ### 補足

   - IPファクス（SIP）の宛先は、次の方法で指定します。

     - 電話番号の入力例：0312345678

     - IPアドレスの入力例：local-part@192.0.2.1

   - 送信先のファクスの種類やIPファクス（SIP）の接続構成によって、宛先の入力形式が異なります。

#### 受信

受信した文書は一般のファクスのようにプリントされます。