ページのトップへ戻る
受信
IPファクス（SIP）

## インターネットファクス

電話回線を経由するファクス通信とは異なり、企業内ネットワークやインターネットを経由して、本機で読み取ったデータなどを電子メールの添付文書として送受信する機能です。

また、インターネットファクスダイレクトは、SMTPサーバーを経由しないで、インターネットファクス対応機に直接送信できます。

### 補足

- 添付文書のファイル形式は、TIFF形式です。

- インターネットファクスでは、通信モード、優先通信、時刻指定、送信シート、Fコード通信、親展通信、ポーリング、手動送信、ボックスへの振り分け（ボックスセレクター）、ダイレクトファクスは使用できません。ただし、通信モードとFコード通信は、ファクスゲートウェイ機能を使用した場合に設定できます。

- インターネットファクスとインターネットファクスダイレクトは、両方を有効にできません。利用状況に応じて、機械管理者モードで切り替えてください。

- インターネットファクス機能は、カラー文書に対応していません。カラーのインターネットファクス文書（プロファイル：TIFF-C）を受信した場合は、モノクロに変換してプリントされます。

- インターネットファクスダイレクトは、POP受信に対応していません。

#### 送信

1. 原稿をセットします。
2. ［インターネットファクス］をタップします。
3. 以降の操作は、基本操作の手順3以降と同じです。

   ### 補足

   - 一般のメールで使用するCC、BCC、Reply-to機能は使用できません。

   - インターネットファクスダイレクトの宛先は、次の方法で指定します。

     - ホスト名を指定

       例：local-part@device.domain.jp

       ＠の右側がFQDNであることが必要です。

     - IPアドレスを指定

       例：local-part@［192.0.2.1］

       ＠の右側に、［ ］で囲ったIP アドレスを入力します。

#### 受信

インターネットファクス対応機から本機に宛てたメールを受信すると、受信文書をプリントします。

また、「BOX123@myhost.example.com」のように、メールアドレスにボックスを指定したメールも受信できます。

### 補足

- プロファイルに［TIFF-S］が選択されている場合は、A4でプリントされます。

#### ボックスへの送信

### 補足

- 受信側がSMTP受信の場合にだけ使用できます。

- 受信側にパスワードを設定していないボックスが登録されている必要があります。

1. ［インターネットファクス］をタップします。
2. 受信側のメールアドレスを次のように入力します。

   （a） | 「BOX」+3 桁のボックス番号
   （b） | ＠+ 受信側のホスト名
   （c） | 「.（ドット）」+ 受信側のドメイン名

#### 一般のファクスへの送信

特定の形式でメールアドレスを指定することによって、一般のファクス（インターネットファクス機能を持たないファクス）にファクス文書を送信できます。

インターネットファクス対応機で、受信したメールをファクス文書に変換して、指定したファクスに送信します。

### 補足

- ファクスゲートウェイのメール受信方法がSMTPの場合にだけ使用できます。

- ［通信モード］の指定は、ファクスゲートウェイから送信先ファクスの間の通信モードに適用されます。

1. ［インターネットファクス］をタップします。
2. 受信側のメールアドレスを次のように入力します。

   （a） | 固定文字列
   （b） | ファクスを受信する相手先のファクス番号
   （c）*1 | 「/T33S」+Fコード
   （d） | ＠+ メールを受信してファクス送信する本機のホスト名
   （e） | 「.（ドット）」+ ドメイン名

   1. Fコードを指定しない場合、省略できます。

#### 文書の転送

ボックスに蓄積されたファクス文書を、メールの添付文書として転送できます。

- ファクスを送信する側

  FAX信号方式（弊社独自の通信手順）、Fコード方式を使用して親展送信します。

- ボックスにファクスを受信して、インターネットファクスを転送する側

  転送先を指定したジョブフローを作成して、作成したジョブフローをボックスに関連づけます。

### 補足

- 転送できる宛先は、100か所までです。

- 「ボックス番号」と「暗証番号」は、ファクス送信側で必要となります。設定内容を送信側に知らせてください。