ページのトップへ戻る
無線ネットワークの利用
スキャン機能

## ファクス機能

設定するには、機械管理者モードへのログインが必要です。

- 電話回線を利用するファクス
- インターネットファクス
- IPファクス（SIP）

### 電話回線を利用するファクス

本機に電話回線を正しく接続し、本機の操作パネルからファクスの初期設定をします。

- 自局情報

  ［自局名］と［発信元名］を入力します。詳しくは、［自局情報］ を参照してください。

### インターネットファクス

○：設定が必要、×：設定不要、△：必要に応じて設定

設定項目 | インターネットファクス | インターネットファクスダイレクト
--- | --- | ---
TCP/IPアドレス | ○ | ○
送信経路 | ○ | ○
メールポート | ○ | ○
サブネットマスク | △ | △
ゲートウェイ | △ | △
DNSサーバー | △ | △
本体メールアドレス | ○ | ○
メール受信プロトコル | ○ | ○
POP3サーバー | △ | ×
POP3ログイン名/パスワード | △ | ×
SMTPサーバー | ○ | ×
SMTP AUTHログイン名/パスワード | △ | ×

1. ＞［設定］をタップします。
2. 送信経路を設定します。
   1. ［アプリ設定］＞［インターネットファクス設定］＞［インターネットファクス動作制御］をタップします。
   2. ［送信経路］で、インターネットファクスの場合は［メールサーバー経由］をタップ、インターネットファクスダイレクトの場合は、［ダイレクト（P2P）］をタップします。
3. メールポートを起動します。
   1. ［ネットワーク設定］＞［ポート設定］をタップします。
   2. ［メール受信］＞［メール受信 - ポート］をタップします。
   3. ［起動］をタップします。
   4. ［＜］をタップします。
   5. ［メール送信］＞［メール送信 - ポート］をタップします。
   6. ［起動］をタップします。
4. 本機のメールアドレスを設定します。
   1. ［ネットワーク設定］＞［本体メールアドレス/ホスト名］をタップします。
   2. 各項目を設定します。

      ### 参照

      - ［本体メールアドレス/ホスト名］を参照してください。

5. 受信プロトコルを設定します。
   1. ［ネットワーク設定］＞［その他の設定］＞［メール受信プロトコル］をタップします。
   2. ［SMTP］、または［POP3］をタップします。
6. 受信と送信の設定をします。
   1. ［ネットワーク設定］＞［メール送受信設定］をタップします。
   2. SMTPサーバー、またはPOP3サーバーの設定をします。

      ### 参照

      - ［メール送受信設定］を参照してください。

### IPファクス（SIP）

- TCP/IPアドレス

  ［プロトコル設定］を参照してください。

- SIPポート

  ［SIP - ポート］を［起動］に設定します。 詳しくは、［SIP］を参照してください。

- SIP本体アドレス

  ［SIP本体アドレス］ を設定します。詳しくは、［SIP設定］を参照してください。

- 自局情報

  ［自局名］と［発信元名］を入力します。詳しくは、［自局情報］を参照してください。

- SIPサーバー（必要に応じて設定）

  ［SIPサーバーの使用］、［SIPサーバーアドレス取得方法］、［SIPプロキシサーバー設定］、［SIPレジストラサーバー設定］を設定します。詳しくは、［SIP設定］ を参照してください。

- VoIPゲートウェイ（必要に応じて設定）

  ［VoIPゲートウェイ登録］で設定します。詳しくは、［SIP設定］ を参照してください。

#### NGNの設定

### 補足

- NTTとNGN契約が必要です。

利用するには、IPファクス（SIP）の設定のほかに、次の設定が必要です。

- 次世代ネットワーク（NGN）接続

- 発信者ID通知（必要に応じて設定）

- 最大使用帯域幅

- 自動再送信（必要に応じて設定）

1. ＞［設定］＞［ネットワーク設定］＞［次世代ネットワーク（NGN）設定］をタップします。
2. ［次世代ネットワーク（NGN）接続］をタップして、有効にします。
3. ［発信者ID通知］を利用する場合は、タップして有効にします。
4. ［IPファクス（SIP）最大使用帯域幅］をタップし、最大使用帯域幅を入力して［OK］をタップします。

   ### 補足

   - 最大使用帯域幅は、NTTのデータ通信向けの料金表を確認して設定してください。

5. ［ファクスによる自動再送信］を利用する場合は、タップして有効にします。